##

### Kvíz

1. Jak se jmenuje modifikovaný plast zpracovatelný vstřikovací technikou?
   1. SR IVOCAP
   2. INTERACRYL CAST
   3. FLEXIT
   4. SUPERACRYL
2. Který kompozitní plast patří mezi teplem polymerující?
   1. CHROMASIT
   2. VITA ZETA LC
   3. SUPERPONT C+B
   4. SUPERPONT
3. Při jaké teplotě polymeruje Chromasit?
   1. 140°C
   2. 90°C
   3. 120°C
   4. 100,3°C
4. Jaká je mechanická vazba mezi Chromasitem a slitinou?
   1. Pomocí opaqueru
   2. Pomocí retenčních perel
   3. Opískováním
   4. Zářezy diskem
5. Mezi bazální plasty NEPATŘÍ.
   1. SR IVOCAP
   2. SUPERACRYL
   3. SUPERPONT
   4. INTERACRYL CAST
6. Mezi fixní plasty NEPATŘÍ
   1. Superpont C+B
   2. Chromasit
   3. Simfony
   4. Superacryl
7. Světlem polymerující plast polymeruje
   1. halogenovým světlem
   2. samovolně
   3. v hydropneumatickém polymerátoru
   4. mikrovlnnou polymerací
8. Mezi samopolymerující plasty NEPATŘÍ
   1. SR IVOCAP
   2. PREMACRYL
   3. DURACRYL
   4. DURACROL
9. Jak se nazývá materiál pro ortodontické aparátky, který se zpracovává sypací technikou.
   1. ORTOCRYL
   2. PREMACRYL
   3. DURACRYL
   4. SUPERACRYL
10. Jak se nazývá materiál určený k podbarvování pryskyřičných faset?
    1. Spofacryl
    2. Chromasit
    3. Conalor
    4. Duracryl