## Plastické hmoty

### Kvíz

1. Zaškrtněte, které plastické hmoty patří mezi samopolymerující.
   1. Duracryl, Superacryl, Superpont
   2. Premacryl, Duracryl, Duracrol
   3. Superpont C+B, Superpont, Superacryl
   4. Duracrol, Premacryl, Superpont
2. Na co použijete plastickou hmotu Premacryl?
   1. K zhotovení celkových snímatelných náhrad.
   2. K zhotovení fazetovaných můstků a korunek a k jejich opravám.
   3. K zhotovení ortodontických snímatelných náhrad a k opravám snímatelných náhrad.
   4. K zhotovení ortodontických snímatelných náhrad a k opravám fixních náhrad.
3. Které plastické hmoty patří mezi teplem polymerující?
   1. Duracrol, Superpont, Superacryl, Premacryl
   2. Superacryl, Superpont C+B, Duracryl a Spofacryl
   3. Premacryl, Duracrol, Duracryl a Superacryl
   4. Superacryl, Superpont, Superpont C+B,
4. Na co používáme plastickou hmotu Superacryl?
   1. K zhotovení bazí celkových a sedel částečně snímatelných náhrad.
   2. K fazetování fixních konstrukcí můstků a jednotlivých korunkových náhrad.
   3. K opravám celkových a částečně snímatelných náhrad.
   4. K zhotovení snímatelných ortodontických aparátků.
5. Která definice je správná pro POLYADICI?
   1. Z jednoduchých molekul monomeru se vytvářejí dlouhé řetězce polymeru. Výsledný produkt má stejné složení jako směs výchozích látek.
   2. Reakční skupiny se při polyadici pouze přemisťují a výsledný produkt má stejné složení jako směs výchozích látek. Nevzniká žádný vedlejší produkt.
   3. Reakční skupiny se při polyadici pouze přemisťují a výsledný produkt má stejné složení jako směs výchozích látek. Odštěpuje se nízkomolekulární vedlejší produkt.
   4. Reakční skupiny se při polyadici pouze přemisťují a výsledný produkt má jiné složení jako směs výchozích látek. Nevzniká žádný vedlejší produkt.
6. Při jaké teplotě metylmetakrylát vře?
   1. 100,3°C
   2. 100°C
   3. 90°C
   4. 100,8°C
7. Jakou technikou se zpracovává dentální plast Superpont C+B?
   1. Injekční technikou.
   2. Lisovací technikou.
   3. Zpracovává se volnou modelací.
   4. Dentální plast, který tuhne pod ultrafialovým světlem.
8. Jaké jsou tři fáze polymerace?
   1. Iniciace, propagace, terminace
   2. Terminace, iniciace, propagace
   3. Propagace, iniciace, terminace
   4. Iniciace, propagace, ferminace
9. Při jaké reakci má vzniklý produkt stejné složení jako výchozí látka, ale jiné skupenství?
   1. Vzniklý produkt vzniká chemickou reakcí, která se nazývá polyadice.
   2. Vzniklý produkt vzniká chemickou reakcí, která se nazývá polykondenzace.
   3. Vzniklý produkt vzniká chemickou reakcí, která se nazývá polymerace.
   4. Vzniklý produkt vzniká fyzikální reakcí, která se nazývá polymerace.
10. Jaké jsou spouštěče polymerační reakce?
    1. Ultrafialové světlo, chemické iniciátory a teplo.
    2. Teplo, chladno, anorganické pigmenty obsahující polymer.
    3. Ultrafilové světlo, chemické iniciátory a volný monomer.
    4. Dlouhé řetězce polymeru, teplo a voda.
11. Na co se používá DURACROL?
    1. Na opravy snímatelných náhrad.
    2. Na zhotovení indiviuálních otiskovacích lžic.
    3. Na zhotovení bazí snímatelných náhrad.
    4. Na fazetování fixních kovových náhrad.
12. Jak probíhá Kulzerova polymerace ve vodním polymerátoru?
    1. Kyveta se položí do studené vody a zvolna se zahřívá na 100°C cca 30 minut, udržuje se stálá teplota 30-60 min. a zvyšuje se pomalu na 120°C cca 30 minut, udržuje se stálá teplota cca 30 min.
    2. Kyveta se položí do teplé vody a zvolna se zahřívá na 60-70°C cca 30 minut, udržuje se stálá teplota 30-60 min. a zvyšuje se pomalu na 100°C cca 30 minut, udržuje se stálá teplota cca 30 min.
    3. Kyveta se položí do studené vody, zvolna se zahřívá na 60-70°C cca 30 minut, udržuje se stálá teplota 30-60 min. a zvyšuje se pomalu na 100°C cca 30 minut, udržuje se stálá teplota cca 30 min.
    4. Kyveta se položí do vroucí vody, udržuje se na této teplotě cca 30-60 minut, snižuje se pomalu na 60-70°C cca 30 minut a potom se prudce ochladí.